mmhaar
mmhaaw
mmhatr
mmhatw
mmhcar
mmhcaw
mmhcor
mmhcow
mmhcpr
mmhcpw
mmhcre
mmhcsc
mmhcsi
mmhcsr
mmhcyr
mmhcyw
mmhear
mmheaw
mmhelr
mmhelw
mmheni
mmhenr
mmhenw
mmhfnr
mmhfnw
mmhgcr
mmhgcw
mmhgnr
mmhgnw
mmhgsr
mmhgsw
mmhgtr
mmhgtw
mmhmii
mmhmin
mmhnan
mmhnax
mmhnep
mmhnme
mmhnmh
mmhnor
mmhnow
mmhpgr
mmhpgw
mmhphr
mmhphw
mmhstr
mmhtfr
mmhtfw
mmhunr
mmhunw
mmhyar
mmhyaw
mmhypr
mmhypw

subroutine mmhcsi | ( | integer | fid,
|  | character *(*) | name,
|  | integer | csit,
|  | integer | numdt,
|  | integer | numit,
|  | real*8 | dt,
|  | integer | cret |
| ) |  |  |

Cette routine permet de lire les informations relatives à une séquence de calcul d'un maillage.

Paramètres:

  | fid | Identificateur du fichier.
  | name | Nom du maillage, de longueur maximum MED_NAME_SIZE .
  | csit | Itérateur sur le numéro de séquence de calcul. L'itérateur commence à 1.
  | numdt | Numéro de pas de temps de la séquence de calcul (MED_NO_DT si pas de pas de temps).
  | numit | Numéro d'itération de la séquence de calcul (MED_NO_IT si pas de numéro d'itération).
  | dt | Date du pas de temps si le numéro de pas de temps est différent de MED_NO_DT.
  | cret | retour négatif en cas d'erreur, Zéro sinon.

Voir également:
  MEDmeshComputationStepInfo

Cette routine permet de lire les informations relatives à une séquence de calcul d'un maillage. L'accès à la séquence de calcul se fait via un itérateur. Les informations lues sont : le numéro de pas de temps, le numéro d'itération, la valeur du pas de temps.

- Une séquence de calcul est identifiée par les paramètres numdt et numit (les valeurs renvoyées peuvent être MED_NO_DT et MED_NO_IT).
- Si le numéro de pas de temps est différent de MED_NO_DT, une date est associée au pas de temps.

Définition à la ligne 988 du fichier medmesh.f.